**Vergelijking Specificaties**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Specificatie** | **Zedboard** | **Ultra96** | **Jetson Nano** |
| Fabrikant | Xilinx | Xilinx | NVIDIA |
| SoC | Zynq-7000 SoC | Zynq UltraScale+ MPSoc | / |
| CPU | Dual-core ARM Cortex-A9 MPCore met CoreSight | Combinatie van:   * Quad-core ARM Cortex-A53 * Dual-core Cortex-R5 | Quad-Core ARM Cortex-A57 64-bit |
| GPU | / | Mali-400 MP2 | NVIDIA Maxwell met 128 CUDA cores |
| PL | Artix-7 | FinFET+ | / |
| Memory | 512 MB DDR3 | 2 GB LPDDR4 | 4 GB LPDDR4 |
| Display | HDMI 1080P en VGA | Mini DisplayPort | HDMI 2.0 en DisplayPort |
| Video Encoding | H.264 | H.264/H.265 | H.264/H.265 |
| Video Decoding | H.264 | H.264/H.265 | H.264/H.265 |